## Komfortowy, inteligentny, precyzyjny: nowy sterownik wentylacji firmy SIEGENIA

# Komfort obsługi nawet trudno dostępnych nawiewników

SIEGENIA ma inteligentne i komfortowe rozwiązanie, dzięki któremu energooszczędne zaopatrywanie budynków w odpowiednią ilość świeżego powietrza nigdy nie było prostsze: nowy sterownik wentylacji umożliwia synchroniczne sterowanie nawet dziewięcioma urządzeniami wentylacyjnymi. Kompaktowy sterownik o dyskretnym wzornictwie montowany w łatwo dostępnym miejscu na ścianie może być obecnie stosowany z systemem AEROMAT VT i nowym nawiewnikiem ściennym AEROPLUS WRG. Dzięki temu obsługa nawet trudno dostępnych nawiewników – np. zainstalowanych w nadprożu lub blisko sufitu – jest niezwykle prosta i wygodna. Korzystanie ze sterownika ułatwiają najróżniejsze funkcje: ustawianie poziomów wentylacji, aktywacja trybu automatycznego lub wentylacji nocnej.

#### Zawsze precyzyjne dane pomiarowe

Sterownik w wariancie z czujnikami zapewnia szczególnie precyzyjną wentylację dostosowaną do potrzeb użytkowników. Sterownik jest wyposażony w zintegrowany czujnik temperatury i wilgotności oraz czujnik CO2. Za pomocą tych dwóch czujników urządzenie monitoruje jakość powietrza w pomieszczeniu dokładnie w miejscu instalacji. To rozwiązanie zapewnia stały, precyzyjny pomiar wiarygodnych wartości, nawet w przypadku urządzeń wentylacyjnych, które znajdują się w miejscach krytycznych dla danych pomiarowych – np. w pobliżu grzejników. Bieżący status jest wyświetlany na sterowniku za pomocą diody LED na zasadzie sygnalizacji świetlnej. Sterownik w połączeniu z trybem automatycznym samoczynnie aktywuje odpowiedni poziom wentylacji wymagany do zapewnienia zdrowego klimatu w pomieszczeniu.

#### Łatwy montaż plug-and-play

Wykonawcy docenią przemyślany i efektywny sposób montażu: okablowanie między nawiewnikiem a sterownikiem wentylacji wykonuje się metodą plug-and-play przy użyciu jednego, fabrycznie przygotowanego przewodu Bus – łatwo i bez komplikacji. Sterownik nie wymaga dodatkowego źródła zasilania.

#### Podpisy pod ilustracjami

Źródło: SIEGENIA

*Motyw I: SIE\_AERO\_Lüftungssteuerung.jpg*

Energooszczędne zaopatrywanie budynków w odpowiednią ilość świeżego powietrza nigdy nie było prostsze: nowy sterownik wentylacji firmy SIEGENIA umożliwia synchroniczne sterowanie nawet dziewięcioma urządzeniami wentylacyjnymi.

*Motyw II: SIE\_AERO\_Lüftungssteuerung\_Badezimmer.jpg*

Sterownik wentylacji montuje się w łatwo dostępnym miejscu na ścianie. Dzięki temu obsługa nawet trudno dostępnych nawiewników jest niezwykle prosta i wygodna.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wydawca  SIEGENIA GROUP  Dział Marketingu i  Komunikacji  Industriestraße 1-3  D - 57234 Wilnsdorf  Tel.: +49 271 3931-1176  E-Mail: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redakcja / osoba do kontaktu  Beata Fiedosichin  Dział Marketingu i Redakcji Technicznej  Osssowskiego 64  46-203 Kluczbork Tel.: +48 77 44 77 747  e-mail: beata.fiedosichin@siegenia.com  www.siegenia.com | Informacje o tekście  Strona: 1  Ilość słów: 243  Liczba znaków: 2 019 (ze spacjami)  Data udostępnienia: 11.07.2024 |
| W przypadku publikacji zdjęć i materiałów tekstowych prosimy o przesłanie egzemplarza wzorcowego. | | |