## Diseño elegante – cierre silencioso

# Cerradura magnética 116 KFV: diseño para puertas de interior con cierre enrasado

Permanece discretamente en un segundo plano, elevando así el confort en la vivienda de un espacio: la cerradura magnética 116 KFV de SIEGENIA para puertas de interior. Con la puerta abierta, el picaporte se encuentra introducido en la caja de la cerradura y cierra de forma enrasada con el frente. No hay cantos ni esquinas sobresalientes. Esto asegura un diseño de alta calidad, acentuado aún más por el uso de componentes de acero inoxidable. Además facilita considerablemente la limpieza.

#### Síntesis de diseño y confort de uso

La cerradura magnética 116 KFV para puertas con cierre enrasado ofrece una exitosa síntesis de diseño y confort. La ausencia de un cerradero solapado otorga a la puerta un aspecto elegante. Disponible para cilindros de cierre, cilindros para lavabo, cilindros de llave de borja y como simple cerradura con picaporte, las posibilidades de uso de la cerradura magnética son increíblemente amplias. Además, la cerradura magnética 116 se puede suministrar con agujas de 55 y 65 mm y con diferentes acabados de los frentes para la máxima flexibilidad posible. Así, los usuarios finales podrán escoger entre acero inoxidable mate cepillado, acero inoxidable pulido, blanco o el color de moda, el negro. A modo de complemento, también se encuentra disponible una simple cerradura con picaporte con una altura de caja reducida de 100 mm.

La cerradura magnética 116 combina sus cualidades ópticas con un elevado grado de confort de uso: cuando la puerta se cierra, los imanes empotrados en la pieza del marco garantizan que el picaporte se mueva hacia afuera con una precisión milimétrica, facilitando así una operación de cierre extremadamente silenciosa, sin ningún golpeo audible del picaporte en el marco o sin señales de uso nada estéticas. La cerradura magnética 116 también puede convencer en lo referente a la durabilidad. Su tecnología de imanes permite que el cierre de la puerta sea suave, delicado y, por lo tanto, libre de desgaste y de mantenimiento. Incluso se puede renunciar al reengrase típicamente requerido en otras soluciones. El potente imán permanente de neodimio, muy superior a las soluciones convencionales y que evita la pérdida gradual de la fuerza magnética, también es muy duradero.

#### Fabricación y montaje con ahorro de tiempo y de costes

La cerradura magnética KFV es apta tanto para el montaje en puertas nuevas como también para el reequipamiento. El montaje de la cerradura permite ahorros considerables de tiempo y de costes, en base a la norma DIN 18251-1. Ya que durante la producción hace que no sea necesario un reajuste de las máquinas. Además, la ausencia de un cerradero solapado hace innecesario el costoso mecanizado manual del marco. En cambio, todo lo que se requiere es una sencilla operación de fresado, que minimiza considerablemente el trabajo de montaje. El relleno posterior giratorio del picaporte magnético y el carro magnético integrado en el cerradero también representan ventajas importantes. Mientras que el primero permite una fácil regulación de la presión, el segundo asegura un reajuste automático en caso de descuelgue de la puerta.

#### Pies de foto

Fuente de imágenes: SIEGENIA

*Motivo I: SIE\_KFV\_Magnetschloesser\_Varianten.jpg*

La cerradura magnética 116 KFV para puertas con cierre enrasado ofrece una exitosa síntesis de diseño y confort. Sus múltiples posibilidades de uso y su elevada variedad de diseño son también muy convincentes.

*Motivo I: SIE\_KFV\_Magnetschloss\_Interieur.jpg*

En la cerradura magnética 116 KFV, el picaporte se encuentra introducido en la caja de la cerradura si la puerta está abierta y cierra de forma enrasada con el frente. No hay cantos ni esquinas sobresalientes.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Editor  GRUPO SIEGENIA  Marketing - Comunicación  Industriestraße 1 - 3  D - 57234 Wilnsdorf  Tfno.: +49 271 3931-1176  Email: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redacción / Persona de contacto  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Am Milchbornbach 10  D – 51429 Bergisch Gladbach  Tfno.: +49 2204 9644808  Email: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Texto - Información  Páginas: 2  Palabras: 465  Caracteres: 3 506 (con espacios en blanco)  elaborado el: 19/02/2025 |
| Se solicita el envío de una copia del documento en caso de publicarse material fotográfico o textual. | | |