## Limitateur d’ouverture à 90° TITAN de SIEGENIA

# Limite l’ouvrant, mais pas les possibilités

SIEGENIA étend sa gamme de limitateurs d’ouverture pour ouvrants à la française et vantaux oscillo-battants avec une nouvelle variante qui apporte une réelle plus-value aux artisans et aux utilisateurs finaux : le limitateur d’ouverture TITAN 90° vient compléter les deux limitateurs d’ouverture TITAN Sécurité et Confort en garantissant un plus grand confort ambiant. Il assure une plus longue durée de vie aux fenêtres et réduit l’entretien en protégeant l’ouvrant et la paumelle. Par ailleurs, le confort de manœuvre est au premier plan.

#### Solidité maximale conformément à la directive DOEB

Pour protéger l’ouvrant et la paumelle de tout emploi non conforme et de tout dommage, le limitateur d’ouverture 90° TITAN limite la largeur d’ouverture à 90° lors de l’ouverture à la française et protège l’ouvrant des chocs contre l’ébrasement ou le mobilier. Ce qui rend unique cette nouvelle solution est le contrôle réussi selon la directive DOEB, qui soumet la longévité et la capacité de résistance du limitateur d’ouverture, en combinaison avec les paumelles, à une épreuve de résistance particulièrement sévère. Cette caractéristique le rend parfaitement adapté aux châssis fortement sollicités, notamment dans les bâtiments publics tels que les écoles ou les hôtels.

Le puissant amortisseur de fin de course garantit en outre le meilleur confort ambiant. Il veille à ce que l’ouvrant soit amorti avant d’atteindre la position à 90° et soit amené tout en douceur et confortablement dans la position finale. Il garantit par ailleurs une longévité et un confort de manœuvre maximum. Lors de l’aération, la position finale bloquée empêche toute fermeture accidentelle de l’ouvrant, même en cas de courant d’air. Le nouveau limitateur d’ouverture à 90° TITAN séduit également en termes de polyvalence : il convient pour une utilisation avec des paumelles en applique ou invisibles dans tous les matériaux de profils et, à l’avenir, également pour le retardement à l’effraction jusqu’à la classe RC2 et les systèmes de seuils tubulaires. Les artisans profitent de son montage facile et de son absence totale d’entretien.

#### Légendes

Source des images : SIEGENIA

*Motif I : SIE\_TITAN Oeffnungsbegrenzer 90°.jpg*

Testé selon la directive DOEB : le limitateur d’ouverture à 90° TITAN de SIEGENIA protège l’ouvrant et la paumelle de tout emploi non conforme et de tout dommage et empêche l’ouvrant de se heurter à l’ébrasement ou au mobilier.

*Motif II : SIE\_TITAN Oeffnungsbegrenzer 90°\_Motiv II.jpg*

En protégeant le vantail et le côté paumelles, le nouveau limitateur d’ouverture 90° TITAN augmente la longévité des fenêtres et réduit les besoins d’entretien. Le limitateur fait également ses preuves en termes de confort de manœuvre.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Éditeur  GROUPE SIEGENIA  Marketing et communication  Industriestraße 1 - 3  D - 57234 Wilnsdorf  Tél. : +49 271 3931-1176  E-mail : pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Rédaction/Interlocuteur  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Am Milchbornbach 10  D - 51429 Bergisch Gladbach Tél. : +49 2204 9644808  E-mail : info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Informations sur le texte  Page : 1  Mots : 291  Caractères : 2 883 (avec espaces)  Créé le : 19/08/2024 |
| Pour toute publication de photos ou de textes, merci de bien vouloir nous adresser un exemplaire. | | |