## TITAN Omezovač otevření 90° od společnosti SIEGENIA

# Omezuje křídlo – ne však možnosti

SIEGENIA rozšiřuje své portfolio omezovačů otevření pro otevíravá a otevíravě-sklopná křídla o novou variantu s přidanou hodnotou pro zpracovatele a konečné uživatele: Jako doplnění obou variant bezpečnostní a komfortní, zajišťuje nyní také TITAN Omezovač otevření 90° více komfortu místností. Zajišťuje vyšší životnost oken a snižuje náklady na údržbu tím, že chrání křídlo a panty. Navíc je přitom zachován komfort ovládání.

#### Možnost nejvyššího zatížení podle směrnice DOEB

Pro ochranu křídla a pantů před nesprávným používáním a poškozením omezuje TITAN Omezovač otevření 90° šířku otevření na 90° a chrání křídlo před nárazem na ostění nebo na zařízení bytu. Pravou ojedinělou vlastností nového řešení je úspěšné odzkoušení podle směrnice DOEB, které vystavilo dlouhou životnost a odolnost omezovače otevření v kombinaci s panty obzvláště tvrdé zkoušce zatížením. To jej dělá ideálním pro silně zatížené elementy, obzvláště ve veřejných budovách jako jsou školy nebo hotely.

O komfort v místnosti se stará navíc výkonné tlumení koncové polohy. Zabezpečuje, že křídlo je před dosažením 90°polohy utlumeno a lze je jemně a komfortně dostat do koncové polohy. Navíc zaručuje nejvyšší životnost a komfort ovládání. Při větrání zabraňuje aretovaná koncová poloha nežádoucímu zavření křídla také při průvanu. Také pokud se týká univerzálnosti může nový TITAN Omezovač otevření 90° přesvědčit: Je vhodný pro použití s viditelnými a skrytými panty ve všech materiálech profilů a později také pro odolnost proti vloupání do třídy RC2 a pro prahové systémy. Zpracovatelé profitují z jeho jednoduché montáže a z provozu zcela bez údržby.

#### Legendy k obrázkům

Zdroj obrázku: SIEGENIA

*Motiv I: SIE\_TITAN Omezovač otevření 90°.jpg*

Odkoušen podle směrnice DOEB: TITAN Omezovač otevření 90° od společnosti SIEGENIA chrání křídlo a panty před nesprávným používáním a poškozením a zabraňuje nárazu křídla na ostění nebo na zařízení bytu.

*Motiv II: SIE\_TITAN Omezovač otevření 90°\_Motiv II.jpg*

Díky ochraně křídla a pantů zvyšuje nový TITAN Omezovač otevření 90° životnost oken a snižuje náklady na údržbu. Také co se týká komfortu ovládání ukazuje své výhody.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vydavatel  SIEGENIA GRUPPE  Marketingová komunikace  Industriestraße 1–3  D - 57234 Wilnsdorf  Tel.: +49 271 3931-1176  E-mail: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redakce / kontaktní osoba  Komunikace Kemper  Kirsten Kemper  Am Milchbornbach 10  D - 51429 Bergisch Gladbach Tel.: +49 2204 9644808  E-mail: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Text – Info  Strana: 1  Slova: 291  Znaky: 2 883 (včetně mezer)  zpracováno dne: 19.8.2024 |
| Při zveřejnění obrazového nebo textového materiálu prosíme o zaslání povinného výtisku. | | |