## Limitador de apertura de 90° TITAN de SIEGENIA

# Limita la hoja, no las posibilidades

SIEGENIA amplía su gama de limitadores de apertura para hojas practicables y oscilo-batientes con una nueva variante, que aporta un valor añadido a fabricantes y usuarios finales: el limitador de apertura de 90° TITAN ofrece ahora también más confort en la vivienda, a modo de complemento de las dos variantes Seguridad y Confort. Este limitador garantiza una mayor vida útil de las ventanas y reduce el coste de mantenimiento, protegiendo la hoja y la bisagra. Además, hemos centrado nuestra atención en el confort de uso.

#### Máxima resistencia según la directiva DOEB

Para proteger la hoja y la bisagra contra un uso inadecuado y contra desperfectos, el limitador de apertura de 90° TITAN limita el ancho de apertura a 90° durante la apertura practicable y protege la hoja contra un impacto contra la jamba o el mobiliario. Una característica verdaderamente única de la nueva solución es la exitosa prueba según la directiva DOEB, que somete la durabilidad y la resistencia del limitador de apertura, en combinación con las bisagras, a una prueba de carga especialmente dura. Esto lo hace ideal para cerramientos sometidos a un gran esfuerzo, especialmente en edificios públicos como escuelas u hoteles.

Además, la potente amortiguación final garantiza el confort en la vivienda. Esta asegura que la hoja se frene antes de alcanzar la posición de 90° y se pueda llevar de forma suave y confortable hacia la posición final. Asimismo, asegura la máxima durabilidad y confort de uso. Durante la ventilación, la posición final bloqueada evita el cierre involuntario de la hoja, también con corrientes de aire. El nuevo limitador de apertura de 90° TITAN también convence en lo referente a la versatilidad: es apto para el uso con bisagras ocultas y vistas en todos los materiales de perfil, así como también en el futuro para la protección anti-efracción hasta RC2 y sistemas de zapatas. Los fabricantes se benefician de su montaje sencillo y de una absoluta ausencia de mantenimiento.

#### Pies de foto

Fuente de imágenes: SIEGENIA

*Motivo I: SIE\_TITAN Oeffnungsbegrenzer 90°.jpg*

Probado según la directiva DOEB: el limitador de apertura de 90° TITAN de SIEGENIA protege la hoja y la bisagra contra un uso inadecuado y desperfectos e impide el impacto de la hoja contra la jamba o el mobiliario.

*Motivo II: SIE\_TITAN Oeffnungsbegrenzer 90°\_Motiv II.jpg*

Gracias a la protección de la hoja y la bisagra, el nuevo limitador de apertura de 90° TITAN aumenta la durabilidad de las ventanas y reduce el coste de mantenimiento. También muestra su potencial en lo referente al confort de uso.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Editor  GRUPO SIEGENIA  Marketing - Comunicación  Industriestraße 1 - 3  D - 57234 Wilnsdorf  Tfno.: +49 271 3931-1176  Email: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redacción / Persona de contacto  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Am Milchbornbach 10  D - 51429 Bergisch Gladbach Tfno.: +49 2204 9644808  Email: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Texto - Información  Página: 1  Palabras: 291  Caracteres: 2 883 (con espacios en blanco)  elaborado el: 19/08/2024 |
| Se solicita el envío de una copia del documento en caso de publicarse material fotográfico o textual. | | |