## TITAN openingsbegrenzer 90° van SIEGENIA

# Begrenst de vleugel, niet de mogelijkheden

SIEGENIA breidt zijn portfolio aan openingsbegrenzers voor draai- en draaikiepramen uit met een nieuwe variant met meerwaarde voor verwerkers en eindgebruikers: als aanvulling op de beide varianten Veiligheid en Comfort zorgt nu ook de TITAN openingsbegrenzer 90° voor meer ruimtelijk comfort. Hij zorgt voor een hogere levensduur van ramen en verlaagt de onderhoudskosten, doordat hij vleugel en scharnierzijde beschermt. Verder staat het bedieningscomfort daarbij in de focus.

#### Maximale belastbaarheid conform DOEB-richtlijn

Ter bescherming van vleugel en scharnierzijde tegen ondeskundige toepassing en beschadigingen beperkt de TITAN openingsbegrenzer 90° de openingsbreedte bij het draai-openen tot 90° en beschermt hij de vleugel tegen een botsing met de sponning of met inrichtingsvoorwerpen. Een echt uniek kenmerk van de nieuwe oplossing is de succesvolle test conform DOEB-richtlijn, die de lange levensduur en weerstand van de openingsbegrenzer in combinatie met de scharnierzijden aan een bijzonder zware belastingstest blootstelt. Dat maakt hem ideaal voor sterk belaste elementen, vooral in openbare gebouwen zoals scholen of hotels.

Voor meer ruimtelijk comfort zorgt bovendien de krachtige eindpositiedemping. Deze zorgt ervoor dat de vleugel voor het bereiken van de 90°-stand gedempt wordt en zacht en comfortabel in de eindstand gebracht kan worden. Bovendien garandeert hij een zeer lange levensduur en bedieningscomfort. Bij het ventileren voorkomt de vergrendelde eindstand het ongewenste dichtvallen van de vleugel ook bij tocht. Ook als het gaat om veelzijdigheid kan de nieuwe TITAN openingsbegrenzer 90° overtuigen: hij is geschikt voor de toepassing met opliggende en verdekt liggende scharnierzijden in alle profielmaterialen en in de toekomst ook voor de inbraakwering tot RC2 en onderdorpelsystemen. Verwerkers profiteren van zijn eenvoudige montage en het absolute onderhoudsvrije karakter.

#### Onderschriften afbeeldingen

Bron afbeelding: SIEGENIA

*Motief I: SIE\_TITAN Oeffnungsbegrenzer 90°.jpg*

Getest conform DOEB-richtlijn: de TITAN openingsbegrenzer 90° van SIEGENIA beschermt vleugel en scharnierzijde tegen ondeskundige toepassing en beschadigingen en voorkomt dat de vleugel tegen de sponning of inrichtingsvoorwerpen botst.

*Motief II: SIE\_TITAN Oeffnungsbegrenzer 90°\_Motiv II.jpg*

Door de bescherming van vleugel en scharnierzijde verhoogt de nieuwe TITAN openingsbegrenzer 90° de duurzaamheid van ramen en verlaagt hij de onderhoudskosten. Ook als het om bedieningscomfort gaat, laat hij zijn sterke punten zien.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uitgever  SIEGENIA GROEP  Marketing-Kommunikation  Industriestraße 1 - 3  D - 57234 Wilnsdorf  Tel.: +49 (0)271 3931-1176  E-mail: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Redactie / contactpersoon  Kemper Kommunikation  Kirsten Kemper  Am Milchbornbach 10  D - 51429 Bergisch Gladbach Tel.: +49 (0)2204 9644808  E-mail: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Tekst - info  Pagina: 1  Woorden: 291  Tekens: 2 883 (met spaties)  gecreëerd op: 19-8-2024 |
| Bij publicatie van beeld- of tekstmateriaal vragen wij om toezending van een proefexemplaar. | | |