## Ограничитель открывания TITAN 90° от компании SIEGENIA

# Ограничивает створку, но не возможности

SIEGENIA расширяет ассортимент ограничителей открывания для поворотных и поворотно-откидных створок новым вариантом, который предлагает дополнительные преимущества для переработчиков и конечных пользователей. В дополнение к безопасности и удобству ограничитель открывания TITAN 90° теперь обеспечивает больший комфорт для жизни. Он увеличивает срок службы окон и снижает затраты на обслуживание, защищая створку и петлевую группу. Комфорт в управлении всегда в центре нашего внимания.

#### Максимальная надежность в соответствии с директивой по ограничителям распахивания поворотных створок (DOEB)

Чтобы защитить створку и петлевую группу от неправильного использования и повреждений, ограничитель открывания TITAN 90° ограничивает ширину распахивания до 90° в поворотном режиме и защищает створку от столкновения с откосом или предметами интерьера. Ограничитель успешно прошел испытания в соответствии с директивой DOEB (дополнительные испытания к стандарту EN 13126-8), при которых в особенно жестких условиях нагружения проверяются долговечность и предел прочности ограничителя открывания в комбинации с петлевыми группами. Это делает его оптимальным для интенсивно используемых конструкций, особенно в общественных зданиях, таких как школы или гостиницы.

Эффективная амортизация в конечном положении также обеспечивает комфорт для жизни. Она гарантирует, что створка до достижения положения под углом 90° затормозится, так что ее можно будет с комфортом и мягко привести в крайнее положение. Кроме того, обеспечивается длительный срок службы и комфорт в управлении. В режиме проветривания заблокированное крайнее положение предотвращает самопроизвольное закрытие створки даже при сквозняке. Новый ограничитель открывания TITAN 90° также впечатляет своей универсальностью. Он подходит для использования с накладными и скрытолежащими петлями во всех материалах профиля, а в будущем также сможет обеспечить защиту от взлома до уровня RC2 и использоваться в системах порогов. Переработчики выигрывают от простоты монтажа и отсутствия необходимости в обслуживании.

#### Подписи к иллюстрациям

Источник изображений: SIEGENIA

*Объект I: SIE\_TITAN Oeffnungsbegrenzer 90°.jpg*

Протестировано в соответствии с рекомендациями DOEB (дополнительные испытания к стандарту EN 13126-8): ограничитель открывания TITAN 90° от компании SIEGENIA защищает створку и петлевую группу от неправильного использования и повреждений, защищает створку от столкновения с откосом или предметами интерьера.

*Объект II: SIE\_TITAN Oeffnungsbegrenzer 90°\_Motiv II.jpg*

Защищая створку и петлевую группу, новый ограничитель открывания TITAN 90° повышает долговечность окон и снижает затраты на обслуживание. С точки зрения комфорта в управлении он также демонстрирует свои сильные стороны.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Издатель  SIEGENIA GRUPPE  Отдел маркетинга и связей с общественностью  Industriestraße 1–3  D-57234 Wilnsdorf, Германия  Тел.: +49 271 3931-1176  Адрес электронной почты: pr@siegenia.com  www.siegenia.com | Редакция/контактное лицо  Kemper Kommunikation  Кирстен Кемпер (Kirsten Kemper)  Am Milchbornbach 10  D-51429 Bergisch Gladbach, Германия Тел.: +49 2204 9644808  Адрес электронной почты: info@kemper-kommunikation.de  www.kemper-kommunikation.de | Информация о тексте  Страниц: 1  Слов: 291  Знаков: 2883 (с пробелами)  Дата создания: 19.08.2024 |
| При публикации изображений или текстов просим высылать нам авторский экземпляр. | | |